Агентство по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления

_________Г.А.Добровольская


П Р О Т О К О Л

11.11.2025		   №22 -Т
г. Ульяновск

заседания Правления
Агентства по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области

Председатель – Добровольская Г.А.
Секретарь – Халимдарова М.В.

Присутствовали:
Трошина Л.В. - заместитель руководителя Агентства по регулированию цен             и тарифов Ульяновской области - начальник отдела контрольной (надзорной) деятельности
Корноухова П.В. - исполняющий обязанности заместителя руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Вавилина О.А. – начальник отдела регулирования теплоэнергетики                     и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Башаева М.Ю. – начальник отдела регулирования жилищно-коммунального комплекса и мониторинга предельных индексов платы граждан                           за коммунальные услуги Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Павлова О.В. – начальник отдела ценообразования в непроизводственной сфере Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Задериголова О.В. - начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения – муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2026 год.
2. Об установлении размера экономически обоснованных расходов                       на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц, намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» за 3 квартал 2025 года.

1. СЛУШАЛИ:
Вавилина О.А. – доложила, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1775-р муниципальное образование «город Ульяновск» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.
В поселениях, городских округах, отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения, предельные уровни цены на тепловую энергию (мощность) устанавливаются для каждой системы теплоснабжения. Определение                      и установление (пересмотр) предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) производится органом регулирования в соответствии
с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), правил утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных
и тепловых сетей, используемых для расчёта предельного уровня цены                     на тепловую энергию (мощность)» (далее – постановление 1562).
Постановлением 1562 установлены Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (далее - Правила), а также технико-экономические параметры работы котельных и тепловых сетей, используемые для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).
В соответствии с пунктом 3 Правил предельный уровень цены                           на тепловую энергию (мощность) определяется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для каждой системы теплоснабжения поселения, городского округа, отнесённых к ценовой зоне теплоснабжения, с использованием:
- параметров, установленных технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей;
- параметров и формул в соответствии с разделом II Правил.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации                на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, представленный Министерством экономического развития Российской Федерации, предусматривает прогнозируемую индексацию тарифов и цен, в том числе их предельных уровней с 1 октября 2026 года.
Для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на 2026 год в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения использовались следующие показатели:


340

ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 37, 40, 44, 45, 46, 49, 58, 61, 63, 70, 71, 72, 73, 74 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») (Системы теплоснабжения № 1, 2, 70, 71, 72, 73),  Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Системы теплоснабжения № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 37, 40, 44, 45, 46,58),  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» (Система теплоснабжения № 63), Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (Cистема теплоснабжения № 49),  Областное государственное казенное предприятие   «Агентство стратегического консалтинга» (Система теплоснабжения № 61), Общество 
с ограниченной ответственностью ТК «Азбука быта» (Система теплоснабжения № 74)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 37, 40, 44, 45, 46, 49, 58, 61, 63, 70, 71, 72, 73, 74

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./
Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат
 на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной 
к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов 
по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций 
по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная 
или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,90

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, 
с учётом затрат на его доставку
	руб./тыс.
куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги 
по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение 
к магистральным газопроводам строящихся 
и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа 
до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 31.10.2022 № 775/22 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки 
к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены 
на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат 
на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, 
к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации 
с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа,
на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесён

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области 
от 20.12.2018 № 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1704,58

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка
с соответствующим видом разрешённого использования с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,9869
приложение № 26 к постановлению Правительства Ульяновской области
 от 18.01.2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37%

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,74

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 853,05

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,46

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 704,58

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,71

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс.руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине 
из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	998,53

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,72

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена 
на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов 
на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-



ПОКАЗАТЕЛИ,
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 4 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №4)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 4

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс.кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат 
на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат 
на строительство тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной 
к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение 
к магистральным газопроводам строящихся 
и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа 
до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям 
ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 31.10.2022 № 775/22 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки 
к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	

21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат 
на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, 
к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации 
с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области 
от 20.12.2018 № 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	2 051,53

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	2,3913
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области 
от 18 .01. 2012 г. № 21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб/Гкал
	698,05

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством
и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 881,92

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	5,37

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	2 051,53

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	Руб./Гкал
	314,74

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине 
из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	Руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку 
и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	1 000,03

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов 
по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,83

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена
на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов 
на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-









ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 14 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№ 14)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 14

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тысяч рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб/Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 617,99

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,8860
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб/Гкал
	696,42

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 845,84

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,85

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 617,99

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	Руб./Гкал
	314,71

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	998,16

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,70

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-



ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 15 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№ 15)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 15

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	М
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	М
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб/Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб/
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб/Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 301,68

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,5173
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб/Гкал
	695,22

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством 
и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 819,51

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	3,41

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 301,68

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	Руб./Гкал
	314,68

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей 
в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	Руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	Руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	996,80

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб/Гкал
	94,60

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб/Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб/Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб/Гкал
	-



ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 16 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№ 16)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 16

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	М
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	М
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб/Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат на его доставку
	руб/
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб/Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	2 031,44

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	2,3679
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб/Гкал
	697,98

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 880,25

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	6,09

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	2 031,44

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	Руб./Гкал
	314,74

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	Руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	Руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	999,94

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб/Гкал
	94,82

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб/Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб/Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб/Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения  предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 19,22 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Системы теплоснабжения №19,22)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 19,22

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	М
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	М
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 659,60

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,9345
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,57

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 849,30

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,98

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 659,60

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,71

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	998,34

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,71

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 23,48 на 2026 год.

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №23,48)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 23,48

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс.кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	М
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 422,05

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,6576
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	695,68

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 829,53

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,27

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 422,05

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,69

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс.руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	997,32

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,64

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 24 на 2026 год
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№24)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 24

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб.м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб/Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб/
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 466,85

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,7098
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	695,85

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 833,26

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,40

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 466,85

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,70

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	997,51

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,65

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 27,53 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №27), Областное государственное казённое предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (Система теплоснабжения №53)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 27,53

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб.//
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 309,85

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,5268
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	695,25

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 820,19

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	3,93

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 309,85

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,68

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	Руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	996,83

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,61

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-












ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 28 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№28)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 28

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	М
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 750,87

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	2,0409
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,92

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 856,90

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	5,25

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 750,87

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,72

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс.руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	998,73

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,74

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 29 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№29)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 29

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	М
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 396,59

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,6279
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	695,58

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 827,41

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,19

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 396,59

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,69

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	Руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	997,21

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,63

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб.Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 31 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№31)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 31

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 658,93

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,9337
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,57

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 849,25

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	2

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,98

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 658,93

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,71

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	998,34

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,71

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 33 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№33)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 33

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб.Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 450,30

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,6905
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	695,78

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 831,88

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,35

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 450,30

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,69

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб.кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации
 в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	997,44

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,65

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 36 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№36)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 36

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	2 295,06

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	2,6752
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	698,97

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 902,19

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	6,89

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	2 295,06

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,76

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком,
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	1 001,08

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,90

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-
















ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 38 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№38) 

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 38

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения 
к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	2 251,12

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	2,6240 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	698,81

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 898,54

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	6,75

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	2 251,12

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,76

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	1 000,89

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,89

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 39,55 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №39), Областное государственное казённое предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (Системы теплоснабжения №55)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 39,55

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание
 и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 726,90

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	2,0129 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,83

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 854,90

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	5,18

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 726,90

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,72

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	Руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	998,63

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,73

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 25,30,41,65 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Системы теплоснабжения №25,30,41), Федеральное государственноебюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (Система теплоснабжения №65)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 25,30,41,65,66

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий,
 не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	М
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 703,80

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,9860 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,74

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 852,98

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	5,11

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 703,80

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,71

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	998,53

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,72

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 42 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №42)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 42

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	М
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 567,55

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,8272 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,23

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 841,64

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,70

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 567,55

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,70

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	997,94

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,68

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-













ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 42 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №42)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 42

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	М
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 567,55

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,8272 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,23

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 841,64

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,70

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 567,55

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,70

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	997,94

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,68

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 43 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№43)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 43

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс.кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 631,44

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,9017 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,47

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 846,96

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,89

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 631,44

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,71

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	998,22

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,70

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 47 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения 
№47)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 47

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс.кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения 
до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 852,67

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	2,1595 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	697,30

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 865,37

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	5,56

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 852,67

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,73

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	999,17

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб/Гкал
	94,77

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 60 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Общество с ограниченной ответственностью «Элегант» (Система теплоснабжения №60)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 60

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	М
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	М
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 481,24

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,7266 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	695,90

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 834,46

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,44

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 481,24

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,70

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	997,57

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,66

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-



ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 54,62 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Авион» (Система теплоснабжения №62), ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (Системы теплоснабжения №54)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 54,62

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 225,77

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,4288 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	694,94

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 813,19

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	3,68

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 225,77

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,68

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	996,47

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,58

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-


















ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 51 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») (Система 
теплоснабжения №51)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 51

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	М
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 430,06

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,6669 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	695,71

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 830,20

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,29

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 430,06

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,69

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	997,35

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб. руб./Гкал
	94,64

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 57 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (Система теплоснабжения №57)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 57

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 607,59

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,8739 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,38

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 844,97

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	4,82

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 607,59

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,71

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком,
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	998,12

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,70

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 56,67,68,69 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»(Система теплоснабжения №56), Общество с ограниченной ответственностью «Север-Газ» (Системы теплоснабжение №67,68,69)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 56,67,68,69

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб.м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 865,59

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	2,1746
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	697,35

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 866,45

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	5,60

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 865,59

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,73

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	999,23

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,77

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 50 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» (Система теплоснабжения №50)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 50

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс. кв.м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	2,4-4,9

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1871

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	61

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	67 671

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб.
	43 385

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа
(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:
	

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом 
из поливинилхлоридного пластиката или кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,0125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1065

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	шт.
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	шт.
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 892,00

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,384

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	15.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	22,84

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 364,95

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат 
на его доставку
	руб./
тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год
2026 год
	%
	
21,30
9,60 

	17.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	105 115,95

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 393,54

	18.6
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 
№ 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 892,00
Таблица ТЭП (V)

	18.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 957,48

	18.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешённого использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	2,2817 
приложение № 25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. № 21-П 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов 
в Ульяновской области»

	18.9.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	18.9.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	18.10
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	697,70

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	12 874,10

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 055,79

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	5,87

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	Стоимость земельного участка для размещения котельной 
	тыс.руб.
	1 957,48

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	314,74

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	845,48

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	2 088,14

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» -  5,82

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	40,77

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной 
в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 478,09

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	999,62

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,80

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-




ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 75 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (Система теплоснабжения №75)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 75

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Уголь

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	4 200

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс.кв. м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	176,40

	2.9
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.10
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.11
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	1636

	2.12
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	204

	2.13
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	116 178

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	73 547

	2.15
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,02

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3,7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	180

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км

	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	6121

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м

	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см

	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч

	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм

	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм

	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения 
и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/сутки
	9,89

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/ сутки
	0,56

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей
к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,372

	7.
	Коэффициент для температурных зон

	7.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.
	Коэффициент сейсмического влияния

	8.1
	Котельная
	-
	1

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1

	8.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	9.
	Температурная зона
	-
	IV

	10.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	11.
	Инвестиционные параметры

	11.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	11.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	11.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	11.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	12.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	12.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	12.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	12.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	12.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	12.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	12.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	12.7
	Машинист (кочегар) котельной
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	13.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	14.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	15.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	22,13

	16.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	432,31

	16.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, 
с учётом затрат на его доставку
	руб./ т н.т.
	2 278,19
данные Федеральной службы государственной статистики о ценах (тарифах) на топливо с учётом затрат на его доставку https://rosstat.gov.ru/statistics/price 

	16.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб. метров
	5 076,00

	16.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год;
2026 год
	%
	
88,1% (с 1 июля);
100,4% (с 1 июля).

	16.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, 
в которой преобладает газ)
	
	-

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	1 985,42

	17.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	180 602,93

	17.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	17.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	17.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	17.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 422,38

	17.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	44 158,01

	17.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-502 «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоедеинение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	17.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	12 497,84

	17.8.2
	удельная стоимость земельного участка 
с соответствующим видом разрешенного использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./кв. метр
	1,9869

	17.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	17.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	17.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	474,35

	18.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.

	6 612,96

	18.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	18.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	3 845,36

	18.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	18.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	37,49

	18.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	18.7
	величина стоимости земельного участка
	тыс.руб.
	12 497,84

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	555,61

	19.1
	величина расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей 
в базовом году
	тыс.руб.
	1 665,64

	19.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс.руб.
	3 310,18

	19.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 5,82

	19.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	75,27

	19.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	19.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	2 153,55

	19.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	1 504,05

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	68,95

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-

	21.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-

	21.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-













ПОКАЗАТЕЛИ, 
использованные для определения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 52 на 2026 год

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») (Система теплоснабжения №52)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 52

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	1 300

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	тыс.кв. м
	75-104

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,10

	2.9
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.10
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 871

	2.11
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	61

	2.12
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	67 671

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	56 021

	2.15
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,
независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, 
не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся 
к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3,7
	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки
	оС
	-31

	3.8
	Параметры тепловой сети:

	3.8.1
	длина тепловой сети
	м
	974

	3.8.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	191

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся 
к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.

	24 987,79

	3.10
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.

	12 980

	3.11
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км

	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	шт.
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, 
с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или 
с металлической, свинцовой 
и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	шт.
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	4.10
	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:
	тыс.руб.
	15

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м

	90

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см

	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч

	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм

	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм

	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
		глубина залегания



	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	5,45

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	5.10
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей 
к централизованной системе водоснабжения
	руб./м
	45 675

	5.11
	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения
	руб./м
	31 684

	6.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,359

	7.
	Коэффициент для температурных зон

	7.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.
	Коэффициент сейсмического влияния

	8.1
	Котельная
	-
	1

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1

	8.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	9.
	Температурная зона
	-
	IV

	10.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	11.
	Инвестиционные параметры

	11.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	11.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	11.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	11.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	12.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	12.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 63,9/ 100 / 63,9

	12.2
	Старший оператор
	-
	5 / 47 / 50 / 23,5

	12.3
	Слесарь
	-
	1 / 47 / 100 / 47

	12.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	12.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	12.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 47 / 33 / 15,5

	13.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	112 025

	14.
	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
	руб.
	14 319,9

	15.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	21,35

	16.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	2 904,63

	16.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, 
с учётом затрат на его доставку
	руб./тыс.куб.м
	7192,70
Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 28.11.2023 № 906/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1.1 Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации и платы 
за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа 
от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021», приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.03.2022 № 225/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Газпром гозораспределение Ульяновск» на территории Ульяновской области», приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.10.2022 № 775/22 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 
на территории Ульяновской области», приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 26.12.2023 № 338-П «Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительной организацией Обществом 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», предназначенной для финансирования программы газификации 
на территории Ульяновской области на 2024 год»

	16.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	Ккал/куб. метров
	9 877,00

	16.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:
2025 год;
2026 год
	%
	
21,30
9,60

	16.4
	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, 
в которой преобладает газ)
	
	-

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной 
и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	2 296,32

	17.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	130 512,66

	17.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	17.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	17.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	17.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 422,38

	17.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	34 906,68

	17.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	13 785,93 (водоснабжение)
9 507,06 (водоотведение)
Приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-502 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоедеинение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год»

	17.8.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 704,58

	17.8.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования 
с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,9869


	17.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	21,37

	17.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	21,00% 01.01.2025 – 08.06.2025
20,00% 09.06.2025 – 27.07.2025
18,00% 28.07.2025 – 14.09.2025
17,00% 15.09.2025 – 30.09.2025
Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2025 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 20,05%

	17.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):
2020 год;
2021 год;
2022 год;
2023 год;
2024 год;
2025 год;
2026 год
	%
	

-2,93%;
24,51%;
11,38%;
4,00%;
12,10%;
3,00%;
6,10%

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	696,74

	18.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль 
от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.

	12 853,05

	18.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	25

	18.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	3 055,79

	18.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	18.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	5,11

	18.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	18.7
	величина стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1 704,58

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	343,42

	19.1
	величина расходов на техническое обслуживание 
и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей 
в базовом году
	тыс. руб.
	1 035,02

	19.2
	величина расходов на электрическую энергию 
на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 952,20

	19.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика 
и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, 
в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 5,82

	19.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	40,77

	19.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов 
на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 20,44
Тариф на водоотведение – 17,57

	19.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 478,09

	19.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	998,53

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	94,72

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов 
от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	1,16

	21.1
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	1,16

	21.2
	величина составляющей предельного уровня цены 
на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей 
от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов 
на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов
	руб./Гкал
	-






РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2026 год».
Проголосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел. 
1.2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

2. СЛУШАЛИ:
Вафину А.О. Об установлении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц, намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» за 3 квартал 2025 года.
Вафина А.О. доложила, что регулирование тарифов (цен) осуществляется в соответствии с целью и принципами государственного регулирования, предусмотренными Федеральным Законом «О газоснабжении».
В соответствии с абзацем 2 пункта 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям                     на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся                                     и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства,           и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы            за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования                       к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства,              и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода» (далее – Основные положения) подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляется без взимания с них средств при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение заявителя, проложены газораспределительные сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение.
Согласно пункту 26(26) Основных положений в целях определения экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий                             на осуществление технологического присоединения заявителей, указанных                    в абзаце втором пункта 26(22) Основных положений, газораспределительные организации ежеквартально представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) сведения о фактически понесённых расходах на технологическое присоединение за отчётный квартал в соответствии с Методическими указаниями по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).
В соответствии с пунктом 44 Методических указаний ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в орган регулирования были представлены данные о фактически понесённых расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 3 квартал 2025 года, финансирование которых было осуществлено за счёт средств, полученных                     от применения специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также за счёт средств, полученных                 от единого оператора газификации в формате приложения №11                                  к Методическим указаниям.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» представлены документально подтверждённые расходы на выполнение мероприятий                        по технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в рамках догазификации в размере 5 034,74 тыс. руб. (без учёта НДС) по исполненным в 3 квартале 2025 года 483 договорам о технологическом присоединении к газораспределительным сетям.
Согласно пункту 45 Методических указаний сведения о фактически понесённых расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации подтверждаются актом законченного строительством объекта, а для случаев, когда требуется только фактическое присоединение газоиспользующего оборудования (без необходимости создания сети газораспределения до границ земельного участка Заявителя) - актом о подключении (технологическом присоединении).
В качестве обоснования организацией представлены акты приёмки законченного строительства, акты о готовности сетей, акты о подключении                  по каждому объекту за 3 квартал 2025 г по каждой заявке.
В соответствии с пунктом 46 Методических указаний экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного в рамках догазификации, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:
- на приём заявки о подключении (технологическом присоединении)                   в рамках догазификации, подготовку договора о подключении в рамках догазификации и дополнительных соглашений к нему, определённые                            на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период подачи заявки;
- на выполнение проектных работ, определённых с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;
- на выполнение строительно-монтажных работ, определённые                             в соответствии с НЦС;
- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий                              и осуществление фактического присоединения, определённые на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.
В приложении №11 к Методическим указаниям произведено сравнение                с укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 2025. В результате проведённого анализа превышения фактических расходов над укрупнёнными нормативами НЦС не выявлено. 
Для определения стоимости объектов, для которых не определены НЦС, экономически обоснованные расходы определены расчётным методом                            с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены                            в федеральный реестр сметных нормативов. Допустимость такого метода расчёта подтверждается позицией, изложенной в письме ФАС России                                   от 21.03.2022 № ВК/24105/22.
Стандартизированные ставки, используемые для определения платы                     за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования                                к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» установлены приказом Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 23.12.2024 № 305-П.
В ходе проведения экспертизы специалистами Агентства был проведён сравнительный анализ фактических расходов общества на приём заявки                        о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, подготовкой договора о подключении в рамках догазификации                                       и дополнительных соглашений к нему, а также на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения в рамках догазификации за 3 квартал 2025 года в части непревышения над утвержденными Агентством стандартизированными ставками.
В результате проведённого анализа превышений фактических расходов над соответствующими стандартизированными тарифными ставками                             не выявлено. Сумма расходов, рассчитанная с помощью утверждённых стандартизированных тарифных ставок на приём заявки о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, подготовкой договора о подключении в рамках догазификации и дополнительных соглашений к нему, а также на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, за 3 квартал 2025 года рассчитана специалистами в размере 5 034,74 тыс. руб. Фактическая сумма расходов для случаев, когда требуется только фактическое присоединение газоиспользующего оборудования без необходимости создания сети газораспределения до границ участка Заявителя, за 3 квартал 2025 года составила 4 734,01 тыс. руб.
По исполненным договорам, включающим мероприятия по созданию сети газораспределения до границ земельного участка Заявителя, Агентством учтены затраты по исполненным договорам, по которым подписан акт приёмки законченного строительства.
В ходе проведения экспертизы специалистами был проведён сравнительный анализ фактической стоимости мероприятий со стоимостью работ, определённой с помощью НЦС 2025, СБЦ и стандартизированных тарифных ставок, установленных на 2025 год, в соответствии с пунктом                      46 Методических указаний.
[bookmark: _GoBack]В соответствии с пунктом 13 НЦС 2025 показатели НЦС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений (учтённые нормативами затрат                               на строительство титульных временных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ               в зимнее время (учтённые нормативами дополнительных затрат                               при производстве работ в зимнее время), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, затраты на осуществление строительного контроля, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат, не учтённых в показателях НЦС 2025 определён с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.
В соответствии с подпунктом б) пункта 8 Методических указаний состав расходов ГРО на выполнение технических условий, в том числе входят экономически обоснованные расходы на осуществление строительных мероприятий, в том числе расходы за пользование землями и (или) земельными участками на период строительства газораспределительных сетей, а также                    на осуществление государственной регистрации права собственности                            на созданную ГРО газораспределительную сеть в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя.
В связи с изложенным экспертами учтены дополнительно расходы                    на разработку технического плана объектов, исполнительную съёмку                          на построенном участке газопровода, госпошлина за государственную регистрацию права на землю.
Согласно представленным обосновывающим материалам и приложению №11 к Методическим указаниям ГРО осуществлена догазификация на сумму               8 515,86 тыс. руб., в том числе за счёт средств, получаемых газораспределительной организацией в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа на сумму 5 034,74 тыс. руб.,                     за счёт средств, полученных от единого оператора газификации на сумму                  3 481,12 тыс. руб.
В результате рассмотрения заявления и обосновывающих материалов предприятия для определения размера экономически обоснованных расходов                 на выполнение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» за 3 квартал 2025 года, приняты мероприятия осуществлённые в ходе подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний,                   в рамках догазификации ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» по 483 объектам, подтверждённые актами о подключении (технологическом присоединении) и входящие в региональную программу газификации Ульяновской области на 2021 - 2030 годы, утверждённую Указом Губернатора Ульяновской области от 28.10.2024 № 112. Перечень объектов догазификации приведён в приложении № 1 к протоколу по данному вопросу.
Считаются экономически обоснованными расходы на проведение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» по 483 объектам за 3 квартал 2025 года, подтверждённые данными бухгалтерского учёта,                       в размере 8 515,86 тыс. руб. (без учёта НДС).

РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить проект приказа Агентства «Об установлении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий                   по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц, намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных            с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» за 3 квартал 2025 года».
Проголосовали: «За» - 7 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.
2.2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                    на руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.



Секретарь			 		                                             М.В.Халимдарова



Члены Правления:                                                                                  Л.В.Трошина

П.В.Корноухова

О.А.Вавилина

О.В.Павлова

М.Ю.Башаева

О.В.Задериголова
